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关于黑龙江省万里润达生物科技有限公司蒸汽洗车场项目生态环境影响报告表的批复
黑龙江省万里润达生物科技有限公司：

你单位报送的《关于申请审批黑龙江省万里润达生物科技有限公司蒸汽洗车场项目生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县化工园区A区，黑龙江省万里润达生物科技有限公司厂区内，建设性质为新建。该项目占地面积1800m2，建筑面积1210m2。采用物理蒸汽清洗工艺仅对燃料乙醇承运油罐车罐体进行内壁、外壁杂质清理，不进行整车清洗。不对外经营。新建1座建筑面积1200m2的清洗车间，内设4个清罐车位。新建1座建筑面积10m2的危险废物贮存点、1座容积20m3玻璃钢废水槽、1台处理能力为6m3/h的油水分离器。建成后年清洗罐车10950台。清洗蒸汽由园区内黑龙江省万里润达热力有限公司提供，车间清洁用水由厂区现有水源供给。该项目总投资50万元，其中环保投资17万元。

我局原则同意你单位生态环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应采取洒水降尘等措施，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期罐车清洗过程废气通过集气罩收集后经冷却冷凝除湿装置+二级活性炭装置处理后，由15m高排气筒排放，非甲烷总烃应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，厂区内非甲烷总烃排放浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水利用厂区现有排水设施。该项目运营期罐车清洗废水及车间清洁废水经各清洗车位地沟汇入废水槽，经油水分离器处理后，再通过管道排入宝清县化工园区污水处理厂进行处理，废水中污染物应符合《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）表1水污染物间接排放限值要求，石油类应满足宝清县化工园区污水处理厂接收指标要求。

（三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应选用低噪设备，采取减振等措施，场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期建筑垃圾应统一收集后运至指定地点处理。施工人员生活垃圾应统一收集由市政部门外运处置。该项目运营期油泥、废活性炭存储于危险废物贮存点，及时送往厂区危险废物贮存库内贮存，定期交由有资质单位处置。
（五）严格落实环境风险防范措施。该项目应严格落实环评报告中提出的风险防范措施，并制定切实有效的突发环境事件应急预案，定期开展应急培训和演练。杜绝作业过程跑、冒、滴、漏现象的发生。

（六）总量控制。该项目排放挥发性有机物（VOCs）0.387吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、生态环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目生态环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的生态环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，将污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。
六、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市宝清生态环境局
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