双宝环审〔2026〕25号

关于国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿矿坑水处理站项目生态环境影响报告表的批复
国能宝清煤电化有限公司：

你单位报送的《关于申请审批国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿矿坑水处理站项目生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县八五二农场国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿院内，建设性质为改建。该项目不新增占地，拆除原有处理能力为10800m³/d的模块化水处理站，新建1座处理能力为20000m³/d矿坑水处理站，处理采场矿坑涌水及皮带入坑项目的坑下破碎站区域矿坑水，采用“磁混凝+沉淀”工艺。新建1座占地面积23903.9m2的矿坑水处理站厂房，内设水处理间、药品摆放区、备品备件间、配电室等。水处理间内新建1座占地面积1470m2的矿坑水处理站、1座容积750m3的调节水池、1座容积500m3的复用水池。危险废物贮存库、外排水处理站依托原有。该项目总投资2541.53万元，其中环保投资2541.53万元。

我局原则同意你单位生态环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期采取物料遮盖、洒水降尘等措施，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期污泥处理单元应加强通风，泥饼做到日产日清；泥饼暂存时，污泥浓缩池加盖密闭，脱水车间密闭，废气收集引至除臭设施处理；加药单元应采取聚合氯化铝、聚丙烯酰胺封闭袋装、投加系统密闭、设置通风口等措施。厂界臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，颗粒物应符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求。
（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水利用矿区内现有生活设施。施工废水经沉淀池处理后回用或洒水抑尘，不外排。该项目运营期矿坑水经矿坑水处理站处理后，其中11200m3/d矿坑水应满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）间冷开式循环冷却水补充水指标要求后排至工业场地已有国能宝清电厂疏干水调节水池，通过提升泵站提升至电厂，复用作为电厂生产水源；8800m3/d矿坑水在满足现有外排水处理站设计进水指标后输送至外排水处理站进一步处理。

（三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应合理布局施工现场，选用低噪声设备，采取围挡作业等措施。施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取减振、隔声、降噪等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期生活垃圾集中收集后交环卫部门处理。基坑开挖产生的土石方部分用于回填地基和厂区平整等。该项目运营期矿坑水处理产生的污泥经脱水后应符合《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）要求后回填厂内排土场；废原辅料包装袋集中收集后定期交由厂家回收；废润滑油集中收集密闭临时暂存于场内危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。该项目应严格落实环评报告中提出的风险防范措施，并制定切实有效的突发环境事件应急预案，定期开展应急培训和演练。杜绝作业过程跑、冒、滴、漏现象的发生。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、生态环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目生态环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的生态环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，将污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。
六、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
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