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关于黑龙江红兴隆农垦宝利采金有限公司锅炉改扩建项目生态环境影响报告表的批复
黑龙江红兴隆农垦宝利采金有限公司：

你单位报送的《关于申请审批黑龙江红兴隆农垦宝利采金有限公司锅炉改扩建项目生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县老柞山金矿村黑龙江红兴隆农垦宝利采金有限公司院内，建设性质为改、扩建。该项目不新增占地，拆除原有2台0.5t/h燃煤锅炉、1座15m高烟囱，新建2台2.1MW生物质热水锅炉，配套旋风除尘器、布袋除尘器及附属设施。新建1座50m2的选矿区燃料库、1座50m2的选矿区灰渣库、1座50m2的中矿区燃料库、1座50m2的中矿区灰渣库、1座30m高烟囱。锅炉房、危废暂存间等依托原有。该项目总投资40.6万元，其中环保投资23.6万元。

我局原则同意你单位生态环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期采取物料遮盖、洒水降尘等措施，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期2台锅炉烟气经低氮燃烧+旋风除尘器+布袋除尘器处理后，分别由30m高烟囱（DA001、DA002）排放，烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。燃料袋装贮存于燃料库内，锅炉炉渣、除尘器收尘袋装收集暂存灰渣库内，燃料库、灰渣库全封闭，定期洒水降尘，厂界无组织颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。生产废水采用移动式沉淀池沉淀后循环使用，不外排。该项目运营期锅炉排污水回用于厂区生产。

（三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工时间，采取隔声等措施，场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取减振、隔声、降噪等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期建筑垃圾应统一收集后运至指定地点处理，施工人员生活垃圾集中收集后由市政环卫部门统一清运处理。该项目运营期锅炉炉渣、除尘器收尘外售综合利用；废布袋、废离子交换树脂由厂家更换后回收处置；废润滑油、废弃含油抹布暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。

（五）总量控制。该项目排放颗粒物0.658吨/年、二氧化硫4.014吨/年、氮氧化物5.698吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、生态环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目生态环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的生态环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，将污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。
六、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市宝清生态环境局

                       2026年11月11日

	双鸭山市宝清生态环境局                    2026年11月11日印发


共印4份


